|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Admin\Desktop\Рекламные материалы\logo1@2x.png | **ООО «Экосети»**Общество с ограниченной ответственностью «Экосети»428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гражданская, д.75Тел/факс (8352) 22-26-97, e-mail: sale@ecoseti.ruОКПО 65664573, ОГРН 1102130011774ИНН/КПП 2130079460/213001001 |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / e-mail |  |



| **№** | **Вопрос** | **Ед. изм** | **Ответ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта: кафе, ресторан, гостиница и т.д. |  |  |
| 2 | Время работы в сутки | час |  |
| 3 | Количество посадочных мест | шт. |  |
| 4 | Производительность жироотделителя | л/сек |  |
| 5 | Температура поступающих стоков | °С |  |
| 6 | Вид жироуловителя: вертикальный или горизонтальный |  |  |
| 7 | Желаемый диаметр жироуловителя, D (1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2000 / 2300 / 3000) | мм |  |
| 8 | Глубина подводящей трубы (лоток), h | мм |  |
| 9 | Диаметр подводящей трубы, Dвх | мм |  |
| 10 | Направление подводящей трубы | часов |  |
| 11 | Диаметр отводящей трубы, Dвых | мм |  |
| 12 | Направление отводящей трубы | часов |  |
| 13 | Наличие сигнализатора толщины слоя жира (да/нет) |  |  |
| 14 | Расстояние от сигнализатора до жироуловителя | м |  |
| 15 | Установка жироуловителя: в помещении / под газоном / под проезжей частью |  |  |

**Если пункты 1,2,3 не заполнены. Пункт 4 обязателен для заполнения и наоборот**

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_